麻山区卫生健康局生活饮用水卫生状况信息公开表
（2023年第 4季度）
	序号
	监测点
	采样时间
	采样单位
	检测单位
	监测水样类型
	检测指标
	不合格指标
	备注

	1


	鸡西市麻山区建中小区

	2023年10月18日


	麻山区疾病预防控制中心


	鸡西市疾病预防控制中心


	鸡西市麻山区建中小区出厂水

	1.总大肠菌群、2.大肠埃希氏菌、3.菌落总数、4.砷、5.镉、6.铬、7.铅、8.汞、9.氰化物、10.氟化物、11.硝酸盐、（12.三氯甲烷、13.一氯二溴甲烷、14.二氯一溴甲烷、15.三溴甲烷、16.三卤甲烷、17.二氯乙酸、18.三氯乙酸）、19.色度、20.浑浊度、21.臭和味、22.肉眼可见物、23.pH、24.铝、25.铁、26.锰、27.铜、28.锌、29.氯化物、30.硫酸盐、31.溶解性总固体、32.总硬度、33.高锰酸盐指数、34.氨
	合格


	

	2


	鸡西市麻山区建中小区

	2023年10月18日


	麻山区疾病预防控制中心


	鸡西市疾病预防控制中心


	鸡西市麻山区建中小区未梢水

	1.总大肠菌群、2.大肠埃希氏菌、3.菌落总数、4.砷、5.镉、6.铬、7.铅、8.汞、9.氰化物、10.氟化物、11.硝酸盐、（12.三氯甲烷、13.一氯二溴甲烷、14.二氯一溴甲烷、15.三溴甲烷、16.三卤甲烷、17.二氯乙酸、18.三氯乙酸）、19.色度、20.浑浊度、21.臭和味、22.肉眼可见物、23.pH、24.铝、25.铁、26.锰、27.铜、28.锌、29.氯化物、30.硫酸盐、31.溶解性总固体、32.总硬度、33.高锰酸盐指数、34.氨                                                                                                                                                                      
	合格
	


	序号
	监测点
	采样时间
	采样单位
	检测单位
	监测水样类型
	检测指标
	不合格指标
	备注

	1


	鸡西市麻山区吉祥小区

	2023年10月18日
	麻山区疾病预防控制中心


	鸡西市疾病预防控制中心


	鸡西市麻山区吉祥小区出厂水

	1.总大肠菌群、2.大肠埃希氏菌、3.菌落总数、4.砷、5.镉、6.铬、7.铅、8.汞、9.氰化物、10.氟化物、11.硝酸盐、（12.三氯甲烷、13.一氯二溴甲烷、14.二氯一溴甲烷、15.三溴甲烷、16.三卤甲烷、17.二氯乙酸、18.三氯乙酸）、19.色度、20.浑浊度、21.臭和味、22.肉眼可见物、23.pH、24.铝、25.铁、26.锰、27.铜、28.锌、29.氯化物、30.硫酸盐、31.溶解性总固体、32.总硬度、33.高锰酸盐指数、34.氨
	合格


	

	2


	鸡西市麻山区吉祥小区

	2023年10月18日
	麻山区疾病预防控制中心


	鸡西市疾病预防控制中心


	鸡西市麻山区吉祥小区未梢水

	1.总大肠菌群、2.大肠埃希氏菌、3.菌落总数、4.砷、5.镉、6.铬、7.铅、8.汞、9.氰化物、10.氟化物、11.硝酸盐、（12.三氯甲烷、13.一氯二溴甲烷、14.二氯一溴甲烷、15.三溴甲烷、16.三卤甲烷、17.二氯乙酸、18.三氯乙酸）、19.色度、20.浑浊度、21.臭和味、22.肉眼可见物、23.pH、24.铝、25.铁、26.锰、27.铜、28.锌、29.氯化物、30.硫酸盐、31.溶解性总固体、32.总硬度、33.高锰酸盐指数、34.氨                                                                                                                                                                      
	合格
	


注：（1）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（2）监测水样类型指市政供水、自建集中式供水的出厂水和末梢水。

	序号
	监测点
	采样时间
	采样单位
	检测单位
	监测水样类型
	检测指标
	不合格指标
	备注

	1


	鸡西市麻山区龙城小区

	2023年10月18日
	麻山区疾病预防控制中心


	鸡西市疾病预防控制中心


	鸡西市麻山区龙城小区出厂水

	1.总大肠菌群、2.大肠埃希氏菌、3.菌落总数、4.砷、5.镉、6.铬、7.铅、8.汞、9.氰化物、10.氟化物、11.硝酸盐、（12.三氯甲烷、13.一氯二溴甲烷、14.二氯一溴甲烷、15.三溴甲烷、16.三卤甲烷、17.二氯乙酸、18.三氯乙酸）、19.色度、20.浑浊度、21.臭和味、22.肉眼可见物、23.pH、24.铝、25.铁、26.锰、27.铜、28.锌、29.氯化物、30.硫酸盐、31.溶解性总固体、32.总硬度、33.高锰酸盐指数、34.氨
	合格


	

	2


	鸡西市麻山区龙城小区

	2023年10月18日
	麻山区疾病预防控制中心


	鸡西市疾病预防控制中心


	鸡西市麻山区龙城小区未梢水

	1.总大肠菌群、2.大肠埃希氏菌、3.菌落总数、4.砷、5.镉、6.铬、7.铅、8.汞、9.氰化物、10.氟化物、11.硝酸盐、（12.三氯甲烷、13.一氯二溴甲烷、14.二氯一溴甲烷、15.三溴甲烷、16.三卤甲烷、17.二氯乙酸、18.三氯乙酸）、19.色度、20.浑浊度、21.臭和味、22.肉眼可见物、23.pH、24.铝、25.铁、26.锰、27.铜、28.锌、29.氯化物、30.硫酸盐、31.溶解性总固体、32.总硬度、33.高锰酸盐指数、34.氨                                                                                                                                                                      
	合格
	


注：（1）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（2）监测水样类型指市政供水、自建集中式供水的出厂水和末梢水。

	序号
	监测点
	采样时间
	采样单位
	检测单位
	监测水样类型
	检测指标
	不合格指标
	备注

	1


	鸡西市麻山区新区小区

	2023年10月18日
	麻山区疾病预防控制中心


	鸡西市疾病预防控制中心


	鸡西市麻山区新区小区出厂水

	1.总大肠菌群、2.大肠埃希氏菌、3.菌落总数、4.砷、5.镉、6.铬、7.铅、8.汞、9.氰化物、10.氟化物、11.硝酸盐、（12.三氯甲烷、13.一氯二溴甲烷、14.二氯一溴甲烷、15.三溴甲烷、16.三卤甲烷、17.二氯乙酸、18.三氯乙酸）、19.色度、20.浑浊度、21.臭和味、22.肉眼可见物、23.pH、24.铝、25.铁、26.锰、27.铜、28.锌、29.氯化物、30.硫酸盐、31.溶解性总固体、32.总硬度、33.高锰酸盐指数、34.氨
	合格


	

	2


	鸡西市麻山区新区小区

	2023年10月18日
	麻山区疾病预防控制中心


	鸡西市疾病预防控制中心


	鸡西市麻山区新区小区未梢水

	1.总大肠菌群、2.大肠埃希氏菌、3.菌落总数、4.砷、5.镉、6.铬、7.铅、8.汞、9.氰化物、10.氟化物、11.硝酸盐、（12.三氯甲烷、13.一氯二溴甲烷、14.二氯一溴甲烷、15.三溴甲烷、16.三卤甲烷、17.二氯乙酸、18.三氯乙酸）、19.色度、20.浑浊度、21.臭和味、22.肉眼可见物、23.pH、24.铝、25.铁、26.锰、27.铜、28.锌、29.氯化物、30.硫酸盐、31.溶解性总固体、32.总硬度、33.高锰酸盐指数、34.氨                                                                                                                                                                      
	合格
	


注：（1）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（2）监测水样类型指市政供水、自建集中式供水的出厂水和末梢水。

	序号
	监测点
	采样时间
	采样单位
	检测单位
	监测水样类型
	检测指标
	不合格指标
	备注

	1


	鸡西市麻山区英林小区

	2023年10月18日
	麻山区疾病预防控制中心


	鸡西市疾病预防控制中心


	鸡西市麻山区英林小区出厂水

	1.总大肠菌群、2.大肠埃希氏菌、3.菌落总数、4.砷、5.镉、6.铬、7.铅、8.汞、9.氰化物、10.氟化物、11.硝酸盐、（12.三氯甲烷、13.一氯二溴甲烷、14.二氯一溴甲烷、15.三溴甲烷、16.三卤甲烷、17.二氯乙酸、18.三氯乙酸）、19.色度、20.浑浊度、21.臭和味、22.肉眼可见物、23.pH、24.铝、25.铁、26.锰、27.铜、28.锌、29.氯化物、30.硫酸盐、31.溶解性总固体、32.总硬度、33.高锰酸盐指数、34.氨
	合格


	

	2


	鸡西市麻山区英林小区

	2023年10月18日
	麻山区疾病预防控制中心


	鸡西市疾病预防控制中心


	鸡西市麻山区英林小区未梢水

	1.总大肠菌群、2.大肠埃希氏菌、3.菌落总数、4.砷、5.镉、6.铬、7.铅、8.汞、9.氰化物、10.氟化物、11.硝酸盐、（12.三氯甲烷、13.一氯二溴甲烷、14.二氯一溴甲烷、15.三溴甲烷、16.三卤甲烷、17.二氯乙酸、18.三氯乙酸）、19.色度、20.浑浊度、21.臭和味、22.肉眼可见物、23.pH、24.铝、25.铁、26.锰、27.铜、28.锌、29.氯化物、30.硫酸盐、31.溶解性总固体、32.总硬度、33.高锰酸盐指数、34.氨                                                                                                                                                                      
	合格
	


注：（1）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（2）监测水样类型指市政供水、自建集中式供水的出厂水和末梢水。

